* Thuật toán khi nhấn 2 nút STOP và E-STOP của hệ thống

S

S

2

1

Tắt đèn xanh

bật đèn đỏ

Dừng động cơ

và băng tải

END

E-STOP

Đ

STOP

Đ

Reset tất cả

các thông số

Tắt đèn xanh

bật đèn đỏ

Dừng động cơ

và băng tải